## Załącznik nr 3

……………………………………………….

(Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

(Wykaz elementów scenografii do premiery „Lazarus”)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Nazwa** | **Opis** | **Cena netto**  **zł** | **Kwota**  **VAT w zł** | **Cena brutto**  **zł** |
| 1. | Ekran 780x800 szt.2 | Ekrany do projekcji, oczka u góry, kieszeń na dole, folia do projekcji przedniej silver black bezszwowa, rys.3 |  |  |  |
| 2. | Ekran 1400x800 szt.1 | Ekran do projekcji, oczka u góry, kieszeń na dole, folia do projekcji przedniej silver black bezszwowa, rys.3 |  |  |  |
| 3. | Ekran 550x500 szt.2 | Ekrany do projekcji, oczka u góry, kieszeń na dole, folia do projekcji przedniej silver black bezszwowa, rys.3 |  |  |  |
| 4. | Ekran 1400x500 szt.1 | Ekran do projekcji, oczka u góry, kieszeń na dole, folia do projekcji przedniej silver black bezszwowa, rys.3 |  |  |  |
| 5. | Kostki przed zapadnią 01 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt, kolorx2, lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 6. | Kostki przed zapadnią 02 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 7. | Kostki przed zapadnią 03 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+ kolorx2+ lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 8. | Kostki przed zapadnią 04 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 9. | Kostki zapadnia 1 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 10. | Kostki zapadnia 2 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt, kolorx2, lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 11. | Kostki zapadnia 3 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 12. | Kostki zapadnia 4 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 13. | Kostki za zapadnią 01 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt+kolorx2+lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 14. | Kostki za zapadnią 02 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt, kolorx2, lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 15. | Kostki za zapadnią 03 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt, kolorx2, lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 16. | Kostki za zapadnią 04 szt.14 | Profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18mm, grunt, kolorx2, lakier mat x2, rys.4,5,6 |  |  |  |
| 17. | Zabudowa pod zapadnią 4 i 3 | Konstrukcja profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 i 18 mm, listwa europlast 1.51.301, narożnik 152.293 listwa przypodłogowa wersal 150 plus, grunt+2xkolor+2xlakier mat, rys.12,13 |  |  |  |
| 18. | Zabudowa pod zapadnią 2 i 1 | Konstrukcja profil stalowy/aluminiowy 35x35mm, sklejka liściasta 10 mm,tapeta raufaza, 2xkolor farba olejna/ftalowa, posadzka – wykładzina dywanowa welurowa szer.200cm, rys.15,16 |  |  |  |
| **Razem (poz. 1-18)** | | |  |  |  |

..............................., data.............… …………………………………………………

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentowania Wykonawcy)*