
Teatr Muzyczny CAPITOL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67 zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty cenowej na dostawę  do siedziby Teatru serwera wraz z oprogramowaniem (nowego, odnowionego lub outlet). Serwer musi pochodzić z legalnej dystrybucji od partnera producenta serwera lub samego producenta serwera,  oraz posiadać następujące  parametry:

Specyfikacja serwera
I. Typ obudowy: 
· Serwer w obudowie RACK 1U lub 2U.
· Obudowa umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5”.
· Dyski z możliwością wymiany bez wyłączania serwera (Hot-Swap).

II. Procesor:
1 × Intel Xeon 6 Performance 6515P:
· częstotliwość bazowa minimum 2,3 GHz,
· minimum 16 rdzeni / 32 wątki,
· pamięć podręczna minimum 72 MB,
· obsługa trybu Turbo,
· obsługa pamięci DDR5-6400,
lub procesor o parametrach równoważnych lub wyższych, kompatybilny z zaoferowaną platformą serwerową.

III. Możliwość rozbudowy o drugi procesor:
· Płyta główna oraz platforma serwerowa muszą umożliwiać późniejszą instalację drugiego procesora. 
· Serwer w konfiguracji początkowej wyposażony w jeden procesor.
· Konstrukcja serwera musi umożliwiać późniejszą instalację drugiego procesora bez konieczności     wymiany płyty głównej, obudowy ani pozostałych podstawowych elementów serwera.
· Po rozbudowie serwer musi umożliwiać pracę dwóch procesorów jednocześnie.
· Dostawca zobowiązany jest dobrać platformę, zasilanie oraz pozostałe elementy serwera w sposób umożliwiający późniejszą rozbudowę o drugi procesor.

IV. Pamięć RAM:
Minimum 128 GB pamięci DDR5 RDIMM ECC.
· Pamięć musi być prawidłowo skonfigurowana i obsadzona dla pracy z jednym zainstalowanym procesorem.
· Sposób obsadzenia modułów pamięci musi umożliwiać późniejszą rozbudowę serwera poprzez:
    - instalację drugiego procesora,
    - dołożenie kolejnych minimum 128 GB pamięci RAM przeznaczonej dla drugiego procesora.
· Docelowa konfiguracja po rozbudowie: minimum 256 GB RAM.
· Późniejsza rozbudowa do 256 GB RAM nie może wymagać wymiany ani usunięcia modułów pamięci zainstalowanych w konfiguracji początkowej.

V. Kontroler RAID:
· Sprzętowy kontroler RAID.
· Obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60.
· Kontroler wyposażony w pamięć cache zabezpieczoną przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania.

VI. Dyski:
· 6 × SSD SATA 2,5” o pojemności minimum 960 GB każdy.
· Interfejs 6 Gb/s.
· Format sektorów 512e.
· Dyski klasy serwerowej, przeznaczone do intensywnego odczytu (Read Intensive) lub wyższej klasy.
· Możliwość wymiany dysków bez wyłączania serwera (Hot-Swap).

VII. Zasilanie:
· Dwa redundantne zasilacze pracujące w układzie 1+1.
· Możliwość wymiany zasilacza bez wyłączania serwera (Hot-Swap).
· Moc zasilaczy minimum 1500 W każdy.
· Zakres napięcia wejściowego 100–240 V AC.
· Zasilanie musi być dobrane z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy serwera o drugi procesor oraz dodatkową pamięć RAM.

VIII. Karta sieciowa:
· Czteroportowa karta sieciowa 1 GbE.

IX. Szyny montażowe:
· Komplet szyn wsuwanych umożliwiających montaż serwera w szafie RACK.

X. Licencja systemu operacyjnego:
· 1 × licencja Windows Server Standard 2025, 16 Core.

XI. Gwarancja:
a) Dla urządzeń nowych:
- minimum 36 miesięcy,
- gwarancja typu NBD,
- serwis świadczony przez producenta serwera lub autoryzowanego partnera producenta,
- możliwość przedłużenia gwarancji o kolejne minimum 24 miesiące.
b) Dla urządzeń odnowionych lub outletowych:
- minimum 36 miesięcy’
- gwarancja typu NBD.

XII. Zdalne zarządzanie serwerem:
· Serwer musi być wyposażony w niezależny sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania klasy iDRAC, iLO lub rozwiązanie równoważne.
· Kontroler zdalnego zarządzania musi działać niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego i pozostawać dostępny również w przypadku awarii lub wyłączenia systemu operacyjnego.
· Wymagany jest dedykowany interfejs sieciowy do zarządzania serwerem.
System zdalnego zarządzania musi umożliwiać co najmniej:
    - zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwera,
    - dostęp do zdalnej konsoli graficznej serwera,
    - dostęp do BIOS/UEFI oraz ustawień sprzętowych,
    - obserwowanie procesu uruchamiania serwera,
    - zdalne montowanie obrazów ISO i nośników instalacyjnych,
    - zdalną instalację systemu operacyjnego,
    - monitorowanie stanu procesorów, pamięci RAM, dysków, kontrolera RAID, zasilaczy, wentylatorów                                                  i temperatur,                                 
    - dostęp do dziennika zdarzeń i błędów sprzętowych.
-   Wszystkie funkcje wymagane powyżej muszą być dostępne w ramach dostarczonej konfiguracji i posiadanej licencji, bez konieczności późniejszego zakupu dodatkowej licencji.
Wymaganie dotyczące przyszłej rozbudowy: 

Oferowana konfiguracja musi umożliwiać późniejszą rozbudowę serwera do konfiguracji obejmującej dwa procesory oraz minimum 256 GB pamięci RAM poprzez dołożenie drugiego procesora i dodatkowych modułów pamięci, bez konieczności wymiany płyty głównej, obudowy, zasilaczy oraz wcześniej zainstalowanych modułów pamięci RAM.

Termin realizacji dostawy do siedziby Zamawiającego – do  90 dni od dnia zawarcia umowy. 
Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena za urządzenie z oprogramowaniem.
W ofercie (na wzorze dołączonym do zapytania)  proszę podać:
1. producenta,  model i parametry oferowanego sprzętu, 
1. okres gwarancji,
1. termin dostawy,
1. cenę oferty netto i brutto. W cenie należy uwzględnić koszt dostawy do siedziby Teatru, 
oraz
 Dostawca powinien potwierdzić w ofercie możliwość rozbudowy serwera zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu oraz wskazać, jakie dodatkowe elementy, poza drugim procesorem i dodatkową pamięcią RAM, będą wymagane do jej wykonania.

Ofertę proszę przesłać na adres email: administracja@teatr-capitol.pl do dnia 21 .07.2026r.
Do przedmiotowej oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania.






















Oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: RODO) informuję, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania w zakresie zapytania ofertowego będzie Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: 
• listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław 
• poprzez e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl 
• telefonicznie: (71) 78 90 431
1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a)  poprzez e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl 
b)  listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
c) telefonicznie: (71) 7890417
       3.  CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
· art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym,
· art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku wybranej oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie umowy.
1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
1. ODBIORCY DANYCH Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
· prawo do usunięcia danych osobowych, 
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
W każdej chwili przysługuje Państwu również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
Oprócz tego mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.	PODANIE DANYCH
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Potwierdzam, że zostałam/zostałem* poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych tj. Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu. 

………………………………… 				                                            	………………………………………...
 Miejscowość, data 								Podpis

* niepotrzebne skreślić



OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ SERWERA
[bookmark: _Hlk71293124]Wykonawca 
NIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYK WYKONAWCA WSPÓLNIE …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa/firma Podmiotu, w imieniu którego składane jest oświadczenie, adres)


reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………………………………..……
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)


Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.





………………………………………………………                                                              ………………………………………

Miejscowość, data         						                 podpis 

*Z postępowania wyklucza się: 
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 
1. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 
1. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.




	FORMULARZ OFERTOWY

	DANE WYKONAWCY

	Nazwa Wykonawcy

	

	Siedziba Wykonawcy
(ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość):
	

	OSOBA DO KONTAKTÓW
(imię, nazwisko, nr tel. e-mail):
	



Niniejszym, po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, oferujemy przedmiot zamówienia spełniający wymagania określone przez Zamawiającego,  za cenę uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz zobowiązujemy się zrealizować zamówienie, na niżej wymienionych warunkach:

1. OFEROWANA CENA NETTO: …………….
STAWKA PODATKU VAT ………..%
OFEROWANA CENA BRUTTO:
2. OFEROWANY OKRES GWARANCJI: ……………
             MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI O 24 MIESIĄCE: TAK/NIE* zaznaczyć odpowiednio
3. TERMIN REALIZACJI: …………………DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY

4. OFERUJEMY SERWER O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH:

	SPECYFIKACJA SERWERA
Producent: …………………
Model: ……………………
nowy/odnowiony/outlet* -zaznaczyć odpowiednio

	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane
Jeżeli oferowany serwer posiada parametry wymagane przez Zamawiającego, w tabelce można wpisać TAK, bez wskazywania poszczególnych parametrów, jeżeli oferowane są rozwiązania równoważne należy podać oferowane parametry

	
I. Typ obudowy: 
· Serwer w obudowie RACK 1U lub 2U.
· Obudowa umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5”.
· Dyski z możliwością wymiany bez wyłączania serwera (Hot-Swap).







	

	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

	II. Procesor:
1 × Intel Xeon 6 Performance 6515P:
· częstotliwość bazowa minimum 2,3 GHz,
· minimum 16 rdzeni / 32 wątki,
· pamięć podręczna minimum 72 MB,
· obsługa trybu Turbo,
· obsługa pamięci DDR5-6400,
lub procesor o parametrach równoważnych lub wyższych, kompatybilny z zaoferowaną platformą serwerową.
	

	III. Możliwość rozbudowy o drugi procesor:
· Płyta główna oraz platforma serwerowa muszą umożliwiać późniejszą instalację drugiego procesora. 
· Serwer w konfiguracji początkowej wyposażony w jeden procesor.
· Konstrukcja serwera musi umożliwiać późniejszą instalację drugiego procesora bez konieczności     wymiany płyty głównej, obudowy ani pozostałych podstawowych elementów serwera.
· Po rozbudowie serwer musi umożliwiać pracę dwóch procesorów jednocześnie.
· Dostawca zobowiązany jest dobrać platformę, zasilanie oraz pozostałe elementy serwera w sposób umożliwiający późniejszą rozbudowę o drugi procesor.

	

	IV. Pamięć RAM:
Minimum 128 GB pamięci DDR5 RDIMM ECC.
· Pamięć musi być prawidłowo skonfigurowana i obsadzona dla pracy z jednym zainstalowanym procesorem.
· Sposób obsadzenia modułów pamięci musi umożliwiać późniejszą rozbudowę serwera poprzez:
    - instalację drugiego procesora,
    - dołożenie kolejnych minimum 128 GB pamięci RAM przeznaczonej dla drugiego procesora.
· Docelowa konfiguracja po rozbudowie: minimum 256 GB RAM.
· Późniejsza rozbudowa do 256 GB RAM nie może wymagać wymiany ani usunięcia modułów pamięci zainstalowanych w konfiguracji początkowej.

	

	V. Kontroler RAID:
· Sprzętowy kontroler RAID.
· Obsługiwane poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60.
· Kontroler wyposażony w pamięć cache zabezpieczoną przed utratą danych w przypadku zaniku zasilania.

	

	VI. Dyski:
· 6 × SSD SATA 2,5” o pojemności minimum 960 GB każdy.
· Interfejs 6 Gb/s.
· Format sektorów 512e.
· Dyski klasy serwerowej, przeznaczone do intensywnego odczytu (Read Intensive) lub wyższej klasy.
· Możliwość wymiany dysków bez wyłączania serwera (Hot-Swap).

	

	VII. Zasilanie:
· Dwa redundantne zasilacze pracujące w układzie 1+1.
· Możliwość wymiany zasilacza bez wyłączania serwera (Hot-Swap).
· Moc zasilaczy minimum 1500 W każdy.
· Zakres napięcia wejściowego 100–240 V AC.
· Zasilanie musi być dobrane z uwzględnieniem przyszłej rozbudowy serwera o drugi procesor oraz dodatkową pamięć RAM.

	

	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

	VIII. Karta sieciowa:
· Czteroportowa karta sieciowa 1 GbE.

	

	IX. Szyny montażowe:
· Komplet szyn wsuwanych umożliwiających montaż serwera w szafie RACK.

	

	X. Licencja systemu operacyjnego:
· 1 × licencja Windows Server Standard 2025, 16 Core.

	

	XI. Zdalne zarządzanie serwerem:
· Serwer musi być wyposażony w niezależny sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania klasy iDRAC, iLO lub rozwiązanie równoważne.
· Kontroler zdalnego zarządzania musi działać niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego i pozostawać dostępny również w przypadku awarii lub wyłączenia systemu operacyjnego.
· Wymagany jest dedykowany interfejs sieciowy do zarządzania serwerem.
System zdalnego zarządzania musi umożliwiać co najmniej:
    - zdalne włączenie, wyłączenie i restart serwera,
    - dostęp do zdalnej konsoli graficznej serwera,
    - dostęp do BIOS/UEFI oraz ustawień sprzętowych,
    - obserwowanie procesu uruchamiania serwera,
    - zdalne montowanie obrazów ISO i nośników instalacyjnych,
    - zdalną instalację systemu operacyjnego,
    - monitorowanie stanu procesorów, pamięci RAM, dysków, kontrolera RAID, zasilaczy, wentylatorów                                                  i temperatur,                                 
    - dostęp do dziennika zdarzeń i błędów sprzętowych.
-   Wszystkie funkcje wymagane powyżej muszą być dostępne w ramach dostarczonej konfiguracji i posiadanej licencji, bez konieczności późniejszego zakupu dodatkowej licencji.

	



5. Oświadczam, że oferowana konfiguracja umożliwia późniejszą rozbudowę serwera do konfiguracji obejmującej dwa procesory oraz minimum 256 GB pamięci RAM poprzez dołożenie drugiego procesora i dodatkowych modułów pamięci, bez konieczności wymiany płyty głównej, obudowy, zasilaczy oraz wcześniej zainstalowanych modułów pamięci RAM oraz informuję, że do wykonania rozbudowy serwera będą wymagane następujące dodatkowe elementy:   ……………………………………………..



………………………………… 					………………………………………...
 miejscowość, data							podpis


